
Parametrizacija GPRS modema

1. Prikljuciti parametrizator na napajanje i na racunar.


2. Prikopcati modem na parametrizator kao na slici:




3. Na racunaru otvoriti program za parametrizaciju "**Gprs\_Gsm\_Par",** podesiti brzinu na 9600 i odgovarajuci COM port.



4. Kliknuti na OpenPort




4. Ukljuciti parametrizator, srednja dioda(INIT) na GPRS modemu treba da svijetli, nakon 5s ce se izgasiti i onda je potrebno kliknuti na **ReadAll** u softveru za parametrizaciju. Ako se uspjesno ocitaju parametri sa modema i ne pocne da blinka LINK dioda modem je usao u mod za parametrizaciju. U slucaju da se ne mogu ocitati podaci i da blinka LINK dioda mora se ponoviti postupak(iskljuciti parametrizator, kada se ukljuci sacekati 5s da se srednja dioda(INIT) izgasi i onda kliknuti na **ReadAll** i ocitati podatke




9. Promjeniti parametar koji zelimo i kliknuti na dugme "W"(npr: APNM)

dugme Write

polje gdje se mjenja APN



Nakon upisa dobije se poruka Modem Reset OK



10. Nakon promjene jednog parametra, mjenja se novi parametar na isti nacin , upise se i dugme "W"

11. Kada se zavrsi izmjena parametara , ocitaju se ponovo svi parametri " Read All" i provjeri se da li su upisani zeljeni parametri.

12. Iskljuciti Parametrizator i odspojiti GPRS modem.

13. Znacenje skracenica koje se koriste u softveru za parametrizaciju GPRS modema se moze vidjeti kada se klikne na dugme "?"

